state.MID {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'PCM Playback Volume'
		value.0 24
		value.1 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 30'
			dbmin -4500
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
			dbvalue.1 -900
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'PCM Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 30'
			dbmin -4500
			dbmax 0
			dbvalue.0 -4500
			dbvalue.1 -4500
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Rear Mic Playback Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -3450
			dbvalue.1 -3450
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Rear Mic Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Front Mic Playback Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -3450
			dbvalue.1 -3450
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'Front Mic Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Line Playback Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -3450
			dbvalue.1 -3450
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Line Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'CD Playback Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -3450
			dbvalue.1 -3450
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'CD Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Auto-Mute Mode'
		value Disabled
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Disabled
			item.1 Enabled
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'Rear Mic Boost Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Front Mic Boost Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		index 1
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		index 2
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		value.0 25
		value.1 25
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 3450
			dbvalue.0 2550
			dbvalue.1 2550
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		index 1
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 3450
			dbvalue.0 -1200
			dbvalue.1 -1200
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		index 2
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1200
			dbmax 3450
			dbvalue.0 -1200
			dbvalue.1 -1200
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		value Line
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Rear Mic'
			item.1 'Front Mic'
			item.2 Line
			item.3 CD
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		index 1
		value 'Rear Mic'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Rear Mic'
			item.1 'Front Mic'
			item.2 Line
			item.3 CD
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		index 2
		value 'Rear Mic'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 'Rear Mic'
			item.1 'Front Mic'
			item.2 Line
			item.3 CD
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Con Mask'
		value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Pro Mask'
		value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Default'
		value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Default PCM Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Volume'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 30'
			dbmin -4500
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
