state.Intel {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'Front Playback Volume'
		value.0 36
		value.1 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Front Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Surround Playback Volume'
		value.0 36
		value.1 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Surround Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Center Playback Volume'
		value 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'LFE Playback Volume'
		value 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Center Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'LFE Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Side Playback Volume'
		value.0 36
		value.1 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Side Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Mic Playback Volume'
		value.0 28
		value.1 28
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 750
			dbvalue.1 750
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'Mic Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value.0 2
		value.1 2
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 2000
			dbvalue.1 2000
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'Analog Mix Playback Volume'
		value.0 28
		value.1 28
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -4650
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Analog Mix Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		value.0 48
		value.1 48
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 54'
			dbmin -5850
			dbmax 2250
			dbvalue.0 1350
			dbvalue.1 1350
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		index 1
		value.0 48
		value.1 48
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 54'
			dbmin -5850
			dbmax 2250
			dbvalue.0 1350
			dbvalue.1 1350
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		index 1
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		index 2
		value.0 48
		value.1 48
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 54'
			dbmin -5850
			dbmax 2250
			dbvalue.0 1350
			dbvalue.1 1350
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		index 2
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		value Mic
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mic
			item.1 Mix
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		index 1
		value Mic
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mic
			item.1 Mix
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Input Source'
		index 2
		value Mic
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Mic
			item.1 Mix
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Volume'
		value.0 36
		value.1 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'HDMI Playback Volume'
		value.0 36
		value.1 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
			dbvalue.1 -450
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Con Mask'
		value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Pro Mask'
		value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Default'
		value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Default PCM Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'IEC958 Capture Default'
		value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Volume'
		value 36
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 39'
			dbmin -5850
			dbmax 0
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
